假定内网IP为:10.35.0.58，内网网关为：10.35.0.254；外网IP为222.76.250.4，外网网关为：222.76.250.1．其中局域网需要连接：10.35.0.X，10.35.51.X，10.35.60.X 三个网段．

1．当配置服务器为外网IP和内网IP的方式时，只设置外网IP的网关，不要设置内网IP的网关．

操作如下：sudo vim /etc/network/interfaces

用上面的命令打开网络的配置文件后，修改里面的内容如下：

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.35.0.58

netmask 255.255.255.0

auto eth1

iface eth1 inet static

address 222.76.250.4

netmask 255.255.255.224

gateway 222.76.250.1

注意：我们没有为eth0（内部网络）设置gateway

由于没有设置内网网关，如果需要可以为10.35.0.X网段设置路由。

命令如下：

sudo route add -net 10.35.0.0/24 gw 10.35.0.254 dev eth0

如果不想每次重启都手动添加，可以将该命令添加到/etc/rc.local中。